# Funksionimi

- Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin. Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

Kur e përdorni thithësin, sigurohuni që rrotat industriale (1) të jenë të bllokuara me frenat e rrotave industriale (2) për të parandaluar rrokullisjen e paqëllimtë të thithësit. Para përdorimit, testojini rrotat (15) dhe rrotat industriale (1) për funksionin e tyre në sipërfaqen përkatëse.

Instalimi
Thithje e thatë
Thithje e lagësht