# 排除故障

- 当出现故障时（比如过滤器破裂），必须立即关闭吸尘器。排除故障后才可以重新使用。

问题 | 原因 | 解决措施
--- | --- | ---
吸气涡轮无法启动。 | 没有供电 | 检查电源线、电源插头、保险丝和插座。
运行模式选择开关(4)位于1+。 | 将运行模式选择开关(4)调至1或接通连接至插座(6)的电动工具。
在排空容器后吸气涡轮无法再次启动。 | 需要复位 | 关闭吸尘器并等待5秒，然后再次接通。
吸力下降。 | 容器(3)或无纺布滤袋(20)满 | 清空容器或无纺布滤袋。
吸嘴、吸管(29)或抽吸软管(23)堵塞 | 清除堵塞
过滤器(38)脏污或损坏 | 执行半自动过滤器清洁，清洁或更换过滤器
过滤器(38)未在过滤器支架(35)中卡止 | 正确卡止过滤器
吸尘器上部件(12)未正确固定 | 正确安装吸尘器上部件并闭合锁止件(13)
干式吸尘时粉尘溢出 | 过滤器(38)装入错误 | 检查过滤器是否正确安装
过滤器(38)损坏 | 更换过滤器
湿式吸尘时水溢出 | 浮标(37)卡止 | 用湿布擦拭浮标篮，通过轻轻晃动吸尘器清洁浮标 如果浮标和浮标篮脏污严重，请联系经授权的Bosch客户服务部门。
过滤器半自动清洁不工作。 |  | 堵住进气口，然后按压半自动过滤器清洁(11)按钮超过5次 如果过滤器清洁之后仍然无法正常工作，请联系经授权的Bosch客户服务部门。