# Utilizzo

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Tale precauzione eviterà che l’aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

Durante l’utilizzo dell’aspiratore, accertarsi che le rotelle orientabili (1) siano bloccate con gli appositi freni (2) per proteggere l’aspiratore da spostamenti accidentali. Prima dell’utilizzo, verificare il funzionamento delle ruote (15) e delle rotelle orientabili (1) sulla superficie di fondo prevista.

Messa in funzione
Aspirazione a secco
Aspirazione a umido