# Встановлення шланга

## Функція всмоктування (див. мал. E)

Щоб зібрати вставте всмоктувальний шланг (23) у під’єднувач (5) і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.

Щоб розібрати, обертайте всмоктувальний шланг (23) проти годинникової стрілки до упору і витягніть його з під’єднувача шланга.

Вказівка: Через тертя пилу при відсмоктуванні на відсмоктувальному шланзі і приладді створюється електростатичний заряд, в результаті чого користувач може відчути статичний розряд (залежно від умов навколишнього середовища і чутливості тіла).
В основному Bosch рекомендує використовувати антистатичний відсмоктувальний шланг (приладдя) при відсмоктуванні дрібного пилу і сухих матеріалів.

## Видування (див. мал. F)

- Пилосмок оснащений функцією продування. Не видувайте відпрацьоване повітря у вільний простір. Користуйтеся функцією видування лише з чистим шлангом. Пил може завдати шкоди здоров’ю.

Щоб приєднати продувний шланг (24), натисніть на фіксатор (14) на кришці випускного отвору та відкрийте кришку. Приєднайте шланг для видування (24) до роз'єму шланга (25), доки обидві кнопки (26) не зафіксуються на місці з чутним клацанням.

Щоб зняти шланг для видування (24), натисніть обидві кнопки (26) та зніміть шланг для видування. Закрийте кришку випускного отвору так, щоб фіксатор (14) клацнув і знову зафіксувався на місці.