# Hút bụi khô

- Trước khi hút khô, hãy đảm bảo bộ lọc, hộp chứa và phụ kiện hút đã khô. Bụi có thể lắng xuống và bám vào các bộ phận ướt.

Nên sử dụng túi bộ lọc nỉ (20).

## Hút sạch các loại bụi phát sinh từ các dụng cụ điện (xem hình J)

- Phải có sẵn hệ số thông gió đầy đủ trong phòng, khi khí phát thải trở lại phòng. Chú ý các quy định quốc gia tương ứng.

Trong máy hút bụi, công tắc của dụng cụ điện (6) được tích hợp. Bạn có thể kết nối dụng cụ điện ngoài với ổ cắm này. Chú ý công suất kết nối tối đa hợp lệ của dụng cụ điện được kết nối.

Kết nối phần nối máy hút của dụng cụ điện và ống hút (23) trực tiếp hoặc qua cút nối ống hút (27).

Lưu ý khi sử dụng cút nối ống hút: Khi làm việc với dụng cụ điện mà có nguồn cấp khí vào ống hút mềm quá nhỏ, miệng thoát khí (34) của cút nối ống hút (27) phải được mở. Điều này cải thiện hiệu suất tổng thể của máy hút bụi và dụng cụ điện. Xoay vòng qua miệng thoát khí (34), cho tới khi đạt độ mở tối đa.

Bằng hệ thống khởi động/dừng tự động bạn có thể bật và tắt tự động máy hút bụi với dụng cụ điện:

- Để bật hệ thống khởi động/dừng tự động, hãy nhấn công tắc chọn chế độ vận hành (4) vào vị trí 1+.
- Để bật máy hút bụi, hãy bật dụng cụ điện được kết nối. Máy hút bụi bắt đầu tự động.

- Sau khi bật dụng cụ điện, hãy đảm bảo máy hút bụi được khởi động.

- Để kết thúc hút sạch hãy tắt dụng cụ điện. Hệ thống khởi động/dừng tự động chạy tiếp vài giây để hút sạch bụi còn dư khởi ống hút mềm.
- Để Tắt máy hút bụi, hãy nhấn công tắc chọn chế độ vận hành (4) vào vị trí 0.

## Làm sạch bộ lọc bán tự đông

Muộn nhất là khi không còn công suất hút bụi nữa, cần làm sạch bộ lọc.

Tần suất làm sạch bộ lọc phụ thuộc vào loại bụi và số lượng bụi. Sử dụng thường xuyên có thể duy trì tối đa hiệu suất sử dụng.

Hãy bật máy hút bụi (Công tắc chọn chế độ vận hành (4) trong vị trí 1).

Để có hiệu quả làm sạch tối ưu, dùng lòng bàn tay đậy miệng vòi hoặc ống hút mềm.

Nhấn nút làm sạch bộ lọc bán tự động (11) ít nhất 5 lần liên tiếp. Bộ lọc được làm sạch bằng luồng gió mạnh.