# Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335‑2‑69.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’aspiratore è tipicamente di 75 dB(A). Grado d’incertezza K = 2 dB. Il livello di rumorosità durante il lavoro può superare i valori indicati. Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione ah (vibrazioni continue), pF (vibrazioni ripetute da colpo) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)