# Märgimemine

- Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

- Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana. Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äraimemiseks.

- Tolmuimejat ei tohi kasutada ilma filtrita.

Poolautomaatset filtripuhastust ei tohi märgimemise ajal käivitada.

## Enne märgimemist

Avage lukustid (13) ja võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Tühjendage mahuti (3) ja eemaldage fliisist filtrikott (20).

Puhastage filter (38) ja pange see uuesti imuri sisse.

Veenduge, et ujuk (37) oleks puhas. Blokeeritud ujukiga ei ole imuri automaatne väljalülitus täis mahuti korral võimalik.

Asetage imuri ülaosa (12) peale ja sulgege mõlemad sulgurid (13), nii et need kuuldavalt fikseeruksid.

## Märgimemise ajal ja järel

Imur on varustatud ujukiga (37). Kui maksimaalne täitekõrgus on saavutatud, siis imemine peatatakse. Tühjendage seejärel mahuti (3).

Kui vedelik väljub imurist, kuna mahutit ei tühjendatud, siis lülitage imur kohe välja. Võtke imurilt ülaosa (12) ära ja laske kõigil osadel korralikult kuivada.

Töö lõpetamise järel võtke imuri ülaosa (12) ja filter (38) ära ning laske mõlemal hallituse tekkimise vältimiseks põhjalikult kuivada.