# Сухе відсмоктування

- Перед сухим прибиранням пилососом подбайте про те, щоб фільтр, контейнер і приладдя для всмоктування були сухими. До вологих деталей може прилипати пил і утворювати наліт.

Рекомендується використовувати нетканий фільтрувальний мішок (20).

## Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. J)

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну, якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

У пилосос інтегрована розетка для електроінструментів (6). До цієї розетки можна підключити зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму споживану потужність під’єднаного електроінструмента.

З'єднайте всмоктувальний патрубок електроінструмента та всмоктувальний шланг (23) безпосередньо або через всмоктувальний адаптер (27).

Примітка щодо використання всмоктувального адаптера: під час роботи з електроінструментами, у яких подача повітря у всмоктувальний шланг є незначною, необхідно відкрити отвір для подачі повітря (34) всмоктувального адаптера (27). Це покращить загальну потужність пилососа й електроінструмента. Для цього повертайте кільце на отворі для повітря із заглушкою (34), поки отвір не стане максимальним.

За допомогою автоматичної функції пуску/зупинки ви можете автоматично вмикати та вимикати пилосос за допомогою електроінструменту:

- Щоб активувати функцію автоматичного запуску/зупинки, переведіть перемикач режимів роботи (4) в положення 1+.
- Для увімкнення пилососа увімкніть під'єднаний електроінструмент. Пилосос автоматично починає працювати.

- Після увімкнення електроінструмента переконайтеся, що пилосос запустився.

- Для вимкнення відсмоктування вимкніть електроінструмент. Автоматична система пуску/зупинки працює ще кілька секунд, щоб видалити залишки пилу зі всмоктувального шланга.
- Щоб вимкнути пилосос, натисніть перемикач режимів роботи (4) у положення 0.

## Напівавтоматичне очищення фільтра

Чистити фільтр слід не пізніше, ніж тоді, коли потужність всмоктування стає недостатньою.

Частота очищення фільтра залежить від виду і кількості пилу. При регулярному очищенні максимальна потужність всмоктування зберігається довше.

Увімкніть пилосос (перемикач вибору режимів роботи (4) в положенні 1).

Для досягнення оптимального ефекту очищення закрийте долонею отвір насадки або всмоктувального шланга.

Натисніть кнопку напівавтоматичного очищення фільтра (11) щонайменше 5 разів поспіль. Фільтр очищується сильним потоком повітря.