# Mokro usisavanje

- Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

- Usisavač ne smijete koristiti kao pumpu za vodu. Usisavač je namijenjen za usisavanje zraka i mješavine vode.

- Usisavač ne smijete koristiti bez filtra.

Poluautomatsko čišćenje filtra nije dozvoljeno pokretati tijekom mokrog usisavanja.

## Prije mokrog usisavanja

Otvorite zatvarače (13) i skinite gornji dio usisavača (12).

Ispraznite spremnik (3) i izvadite filtarsku vrećicu od flisa (20).

Očistite filtar (38) i ponovno ga umetnite u usisavač.

Uvjerite se da je plovak (37) čist. Ako je plovak blokiran, automatsko isključivanje usisavača pri punom spremniku nije moguće.

Stavite gornji dio usisavača (12) i zatvorite oba zatvarača (13) tako da se čujno uglave.

## Tijekom i nakon svakog mokrog usisavanja

Usisavač je opremljen plovkom (37). Ako je dosegnuta maksimalna visina punjenja, usisavanje će se zaustaviti. Zatim ispraznite spremnik (3).

Ako tekućina izlazi iz usisavača jer spremnik nije na vrije ispražnjen, onda odmah isključite usisavač. Skinite gornji dio usisavača (12) i ostavite sve dijelove da se dobro osuše.

Po završetku rada radi sprječavanja nastajanja plijesni skinite gornji dio usisavača (12) i filtar (38) i ostavite ih da se dobro osuše.