# Torrsugning

- Säkerställ att filter, behållare och sugtillbehör är torra innan du påbörjar torrdammsugningen. Damm kan fastna och torka in på fuktiga delar.

Vi rekommenderar att du använder en fleecefilterpåse (20).

## Uppsugning av damm från arbetande elverktyg (se bild J)

- Det skall finnas ett tillräckligt luftväxlingsförhållande i rummet när frånluften går tillbaka in i rummet. Beakta nationella föreskrifter.

Ett uttag för elverktyg (6) är integrerad i dammsugaren. I detta uttag kan du ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillåten anslutningseffekt för anslutet elverktyg.

Anslut elverktygets utsugsstuts och sugslangen (23) antingen direkt eller via utsugsadaptern (27).

Anmärkning vid användning av sugadaptern: När du arbetar med elverktyg som ger låg lufttillförsel till sugslangen måste falskluftsöppningen (34) på sugadaptern (27) öppnas. Därigenom förbättras utsugets och elverktygets totala effekt. För att göra detta vrids ringen ovanför falskluftöppningen (34), tills en maximal öppning uppstår.

Med start-/stopp-automatiken kan du automatiskt slå på och stänga av dammsugaren med elverktyget:

- För att slå på start-/stopp-automatiken på driftsättsväljaren trycker du (4) till position 1+.
- För att slå på dammsugaren slår du på ett anslutet elverktyg. Dammsugaren startar automatiskt.

- Kontrollera att dammsugaren är påslagen efter att du har slagit på elverkyget.

- För att avsluta dammsugningen stänger du av elverktyget. Start-/stopp-automatiken fortsätter att gå i några sekunder för att suga ut kvarvarande damm ur sugslangen.
- För att stänga av dammsugaren, tryck driftsättsväljaren (4) till position 0.

## Halvautomatisk filterrengöring

Filtret ska rengöras senast när sugeffekten börjar avta.

Hur ofta denna behöver utföras beror på dammtyp och ‑mängd. Vid regelbunden användning håller maximal effekt längre.

Slå på dammsugaren (driftsättsväljaren (4) i position 1).

För optimal rengöringseffekt, stäng munstyckets eller sugslangens öppning med handflatan.

Tryck på knappen för halvautomatisk filterrengöring (11) minst 5 gånger i tät följd. Filtret rengörs av en stark luftström.