# Montar a mangueira

## Função de aspiração (ver figura E)

Para montar, insira a mangueira de aspiração (23) no encaixe da mangueira (5) e rode-a até ao batente no sentido horário.

Para desmontar, rode a mangueira de aspiração (23) até ao batente no sentido anti-horário e retire-a do encaixe da mangueira.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostática, através da fricção do pó na mangueira e nos acessórios de aspiração, que é percetível ao utilizador na forma de descarga estática (dependente das influências ambientais e da sensibilidade do corpo).
Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiração antiestática (acessórios) para aspirar pó fino e materiais secos.

## Função de sopro (ver figura F)

- O aspirador dispõe de uma função de aspiração. Não sopre o ar de descarga para uma divisão vazia. Use a função de sopro apenas com uma mangueira limpa. Pós podem ser nocivos à saúde.

Para montar a mangueira de sopro (24) pressione o travamento (14) da cobertura do ar evacuado e abra a cobertura. Insira a mangueira de sopro (24) no encaixe da mangueira (25), até que os dois botões de pressão (26) engatem de forma audível.

Para desmontar a mangueira de sopro (24) pressione os dois botões de pressão (26) para dentro e retire a mangueira de sopro. Feche a cobertura do ar evacuado, de modo a que o travamento (14) engate novamente.