# Mokro sesanje

- S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega, gorečega ali eksplozivnega prahu. Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

- Sesalnika ni dovoljeno uporabljati kot vodno črpalko. Sesalnik je namenjen sesanju mešanice zraka in vode.

- Sesalnika ni dovoljeno uporabljati brez filtra.

Polsamodejno čiščenje filtra se med mokrim sesanjem ne sme sprožiti.

## Pred mokrim sesanjem

Odprite zapirali (13) in odstranite zgornji del sesalnika (12).

Izpraznite zbiralnik (3) in odstranite filtrsko vrečko iz filca (20).

Filter (38) očistite in ga ponovno namestite v sesalnik.

Prepričajte se, da je plovec (37) čist. Če je plovec blokiran, samodejni izklop sesalnika pri polnem zbiralniku ni mogoč.

Namestite zgornji del sesalnika (12) in zaprite zapirali (13), da se slišno zaskočita.

## Med vsakim mokrim sesanjem in po njem

Sesalnik je opremljen s plovcem (37). Ko je dosežena najvišja raven napolnjenosti, se sesanje ustavi. Izpraznite zbiralnik (3).

Če iz sesalnika izteka tekočina, ker zbiralnika niste pravočasno izpraznili, sesalnik takoj izklopite. Snemite zgornji del sesalnika (12) in počakajte, da se vsi deli temeljito posušijo.

Po koncu sesanja odstranite zgornji del sesalnika (12) in filter (38) in počakajte, da se temeljito posušita, da se izognete nastanku plesni.