# Penggunaan

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

Saat mengoperasikan alat pengisap, pastikan caster (1) terkunci dengan rem caster (2) untuk mencegah alat pengisap bergerak secara tidak disengaja. Uji fungsi impeler (15) dan caster (1) dengan permukaan terkait sebelum digunakan.

Cara penggunaan
Pengisapan kering
Pengisapan basah