# Trockensaugen

- Stellen Sie vor dem Trockensaugen sicher, dass Filter, Behälter und Saugzubehör trocken sind. An feuchten Teilen kann sich Staub festsetzen und verkrusten.

Der Einsatz eines Vliesfilterbeutels (20) wird empfohlen.

## Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild J)

- Es muss eine ausreichende Luftwechselrate in dem Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht. Beachten Sie entsprechende nationale Vorschriften.

In den Sauger ist eine Steckdose für Elektrowerkzeuge (6) integriert. Sie können an dieser Steckdose ein externes Elektrowerkzeug anschließen. Beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

Verbinden Sie den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs und den Saugschlauch (23) entweder direkt oder über den Absaugadapter (27).

Hinweis bei Verwendung des Absaugadapters: Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luftzufuhr in den Saugschlauch gering ist, muss die Falschluftöffnung (34) des Absaugadapters (27) geöffnet werden. Dadurch wird die Gesamtleistung des Saugers und des Elektrowerkzeugs verbessert. Drehen Sie dazu den Ring über der Falschluftöffnung (34), bis eine maximale Öffnung entsteht.

Mit der Start-/Stopp-Automatik können Sie den Sauger automatisch mit dem Elektrowerkzeug ein- und ausschalten:

- Zum Einschalten der Start-/Stopp-Automatik drücken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4) in Position 1+.
- Zum Einschalten des Saugers schalten Sie das verbundene Elektrowerkzeug ein. Der Sauger startet automatisch.

- Vergewissern Sie sich nach dem Einschalten des Elektrowerkzeugs, dass der Sauger gestartet wurde.

- Zum Beenden des Absaugens schalten Sie das Elektrowerkzeug aus. Die Start-/Stopp-Automatik läuft einige Sekunden nach, um restliche Stäube aus dem Saugschlauch abzusaugen.
- Zum Ausschalten des Saugers drücken Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4) in Position 0.

## Halbautomatische Filterreinigung

Spätestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht, sollten Sie den Filter reinigen.

Die Häufigkeit der Filterreinigung ist abhängig von Staubart und Staubmenge. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die maximale Förderleistung länger erhalten.

Schalten Sie den Sauger ein (Betriebsarten-Wahlschalter (4) in Position 1).

Für eine optimale Reinigungswirkung verschließen Sie mit der Handfläche die Düsen- oder Saugschlauchöffnung.

Drücken Sie die Taste halbautomatische Filterreinigung (11) mindestens 5× nacheinander. Der Filter wird durch einen starken Luftstrom gereinigt.