# Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty emisií hluku zistené podľa EN 60335‑2‑69.

Hladina akustického tlaku vysávača pri použití váhového filtra A je typicky 75 dB(A). Neistota K = 2 dB. Úroveň hluku pri práci môže prekročiť uvedené hodnoty. Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Hodnoty vibrácií ah (nepretržité vibrácie), pF (opakované rázové vibrácie) a neistota K zistená podľa EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)