# Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60335‑2‑69 uyarınca belirlenmektedir.

Elektrikli süpürgenin A ağırlıklı ses basıncı seviyesi tipik olarak 75 dB(A)'dır. Tolerans K = 2 dB. Gürültü seviyesi çalışma sırasında belirtilen değerleri aşabilir. Kulak koruması kullanın!

Titreşim değerleri ah (sürekli titreşimler), pF tekrarlanan şok titreşimleri) ve belirsizlik K buna göre EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/sn2 (K = 1,5 m/sn2), pF = 4 m/sn2 (K = 1 m/sn2)