# 습식 흡입

- 진공청소기를 통해 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 액체를 흡입해서는 안 됩니다. 고온의 발화된 분진 혹은 폭발성 분진을 흡입해서도 안 됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오. 분진, 증기 및 액체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

- 진공청소기를 워터 펌프 용도로 사용해서는 안 됩니다. 진공청소기는 공기 및 물 혼합물을 흡입하는 용도로 설계되었습니다.

- 진공청소기는 필터 없이 사용할 수 없습니다.

반자동 필터 청소 기능은 습식 흡입 중에는 작동해서는 안 됩니다.

## 습식 흡입을 하기 전에

잠금쇠 (13) 를 풀고 청소기 상부 (12) 를 분리하십시오.

용기 (3) 를 비우고 플리스 필터 봉투 (20) 를 제거하십시오.

필터 (38) 를 청소한 후 다시 청소기에 설치하십시오.

플로트 (37) 가 깨끗한지 확인하십시오. 플로트가 막힌 경우 용기가 가득 찼을 때 청소기의 자동 볼트 낙하 방지 기능이 작동하지 않습니다.

청소기 상부 (12) 를 끼운 후 고정되는 소리가 날 때까지 양쪽 잠금쇠 (13) 를 닫으십시오.

## 각 습식 흡입 과정 중 및 습식 흡입 후에

청소기에는 플로트 (37) 가 장착되어 있습니다. 최대 높이까지 채워지면 흡입이 멈춥니다. 용기 (3) 를 비우십시오.

용기를 제때 비우지 않아 청소기에서 액체가 새어 나오면 즉시 청소기의 전원을 끄십시오. 청소기 상부 (12) 를 분리한 후 모든 부품을 잘 말려줍니다.

작업이 끝난 후에는 곰팡이 방지를 위해 청소기 상부 (12) 와 필터 (38) 를 분리하여 충분히 건조시키십시오.