# Устранение неисправностей

- В случае возникновения неисправности (например, поломки фильтра) пылесос необходимо немедленно выключить. Перед повторным вводом в эксплуатацию неисправность должна быть устранена.

Проблема | Причина | Способ устранения
--- | --- | ---
Всасывающая турбина не запускается. | Отсутствует электропитание | Проверьте сетевой шнур, штепсельную вилку, предохранитель и штепсельную розетку.
Переключатель режимов работы (4) стоит на 1+. | Установите переключатель режимов работы (4) на 1 или включите подключенный к розетке (6) электроинструмент.
После опорожнения контейнера не запускается всасывающая турбина. | Требуется перезапуск | Выключите пылесос, подождите 5 секунд, затем снова включите.
Мощность всасывания снижается. | Контейнер (3) или фильтр-мешок из нетканого материала (20) заполнен | Опорожните контейнер или фильтр-мешок из нетканого материала.
Насадка, всасывающая трубка (29) или всасывающий шланг (23) засорены | Устраните засоры
Фильтр (38) загрязнен или неисправен | Выполните полуавтоматическую очистку фильтра, очистите или замените фильтр
Фильтр (38) не зафиксирован в креплении (35) | Правильно зафиксируйте фильтр
Верхняя часть пылесоса (12) установлена неправильно | Правильно установите верхнюю часть пылесоса и закройте защелки (13)
Выход пыли при сухой уборке | Фильтр (38) неправильно вставлен | Проверьте правильность установки фильтра
Фильтр (38) неисправен | Замените фильтр
Выход воды при влажной уборке | Поплавок (37) заблокирован | Протрите поплавковый короб влажной салфеткой, очистите поплавок легким встряхиванием пылесоса При значительных загрязнениях поплавка и его короба обратитесь в авторизованный сервисный центр Bosch.
Полуавтоматическая очистка фильтра не работает. |  | Заблокируйте впускное отверстие для воздуха и нажмите кнопку полуавтоматической очистки фильтра (11) не менее пяти раз Если после этого очистка фильтра по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр Bosch.