# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku vysavače.

- Informujte se o platných předpisech/zákonech ohledně zacházení se zdraví škodlivým prachem ve vaší zemi.

Vysavač se smí používat pro vysávání a odsávání následujících materiálů:

- Prach s mezní hodnotou expozice > 1 mg/m3

Vysavač se zásadně nesmí používat v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Aby byl zajištěn optimální sací výkon, musíte vždy celou sací hadici (23) sejmout z horního dílu vysavače (12).

## Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí vysavače stiskněte volič druhu provozu (4) do polohy 1.

Pro zapnutí automatického zapnutí/vypnutí stiskněte volič druhu provozu (4) do polohy 1+. Vysavač lze automaticky spustit, je-li přes zásuvku (6) spojený s elektrickým nářadím.

Pro vypnutí vysavače stiskněte volič druhu provozu (4) do polohy 0.