# Flīsa filtra maisiņa ievietošana/izņemšana (skatiet attēlus A−B)

Lai veiktu sauso sūkšanu, var ievietot flīsa filtra maisu (20). Tas atvieglo putekļu utilizēšanu.

Atveriet fiksatorus (13) un noņemiet piesūcekņa augšējo (12) daļu.

Pagrieziet flīsa filtra maisiņa turētāju (19) uz augšu tā, lai tas nofiksētos horizontālā pozīcijā.

Bīdiet flīsa filtra maisiņu (20) līdz atdurei flīsa filtra maisiņa turētājā (19).

Lai to izņemtu, nedaudz piespiediet flīsa filtra maisiņu (20) uz leju un izvelciet to no flīsa filtra maisiņa turētāja (19).

Lai veiktu sūkšanu bez flīsa filtra maisiņa, atkal nolieciet flīsa filtra maisiņa turētāju (19) uz leju: šim nolūkam saspiediet kopā flīsa filtra maisiņa turētāja fiksatorus (21), pagrieziet flīsa filtra maisiņa turētāju uz leju un spiediet to pret tvertnes sienu, līdz tas nofiksējas.

Uzlieciet atpakaļ vakuumsūcēja augšējo daļu (12) un, aizverot fiksatorus (13), savienojiet tvertni (3) ar vakuumsūcēja augšējo daļu (12).