# Montar o suporte para o acessório de aspiração (ver figuras C−D)

Empurre o suporte (10) para o acessório de aspiração no encaixe previsto para o efeito na parte superior do aspirador até que engate.
Para retirar o suporte (10) puxe o travamento (22) na parte inferior do suporte e empurre o suporte para cima para fora do encaixe.

O suporte (10) também pode ser fixado a uma parede com 2 parafusos.