# Ақаулықтарды жою

- Ақау (мысалы, сүзгі бұзылуы) орын алса, шаңсорғышты дереу өшіру керек. Қайта қолданысқа енгізу алдында ақауды жою керек.

Мәселе | Себебі | Шешімі
--- | --- | ---
Сору турбинасы жұмыс істемей тұр. | Қуатпен жабдықтау жоқ | Желілік кабельді, ашаны, сақтандырғышты және розетканы тексеріңіз.
Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (4) 1+ күйінде. | Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (4) 1 күйіне орнатыңыз немесе розеткаға (6) жалғанған электр құралын қосыңыз.
Сору турбинасы, контейнер босатылғаннан кейін де жұмыс істемей тұр. | Бастапқы күйге қайтару қажет | Сорғышты өшіріп, 5 секунд күтіңіз, содан кейін оны қайта қосыңыз.
Сору қуаты төмендеді. | Контейнер (3) немесе тоқыма сүзгі қабы (20) толып кетті | Контейнерді немесе тоқыма сүзгі қабын босатыңыз.
Қондырма, сорғыш құбыр (29) немесе сорғыш шланг (23) бітелген | Бітелуді тазалау
Сүзгі (38) ластанған немесе ақаулы | Сүзгіні жартылай автоматты түрде тазалау әрекетін орындау, сүзгіні тазалау немесе алмастыру
Сүзгі (38) сүзгі ұстағышына (35) бекітілмеген | Сүзгіні дұрыстап бекіту
Сорғыштың жоғарғы бөлігі (12) дұрыс орнатылмаған | Сорғыштың жоғарғы бөлігін дұрыс орнатып, жапқыштарды (13) жабу
Құрғақ әдіспен сору кезінде шаңның шығуы | Сүзгі (38) дұрыс салынбаған | Сүзгінің дұрыс орнатылғанын тексеру
Сүзгі (38) ақаулы | Сүзгіні алмастыру
Дымқыл әдіспен сору кезінде судың шығуы | Қалтқы (37) бұғатталған | Қалқымалы себетті ылғалды шүберекпен сүрту, сорғышты азғантай сілку арқылы қалтқыны тазалау Қалтқы мен қалқымалы себет қатты ластанған кезде, уәкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сүзгіні жартылай автоматты түрде тазалау функциясы жұмыс істемейді. |  | Ауа кірісін бұғаттап, сүзгіні жартылай автоматты түрде тазалау функциясының түймесін (11) 5 реттен көп басу Сүзгіні тазалау функциясы сонда да жұмыс істемесе, уәкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.