# Монтиране

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

Поставяне/сваляне на торбата с филтър от флис
Монтиране на стойката за принадлежност за засмукване
Монтиране на маркуч
Монтиране на принадлежности за смучене
Изваждане/поставяне на вложка за дюза за под
Отваряне на L-BOXX