# Islak emme

- Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdirmeyin. Kızgın, yanıcı veya patlayıcı tozları emdirmeyin. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştırmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

- Bu elektrikli süpürge su pompası olarak kullanılamaz. Bu elektrikli süpürge hava ve su karışımının emdirilmesi için tasarlanmıştır.

- Elektrikli süpürge filtresiz kullanılmamalıdır.

Yarı otomatik filtre temizleme, ıslak emme sırasında başlatılmamalıdır.

## Islak emmeden önce

Kilitleri (13) açın ve elektrikli süpürge üst parçasını (12) çıkarın.

Hazneyi (3) boşaltın ve keçe filtre torbasını (20) çıkarın.

Filtreyi (38) temizleyin ve tekrar elektrikli süpürgeye takın.

Şamandıranın (37) temiz olduğundan emin olun. Şamandıra tıkandığında, hazne dolduğunda elektrikli süpürgenin otomatik olarak kapanması mümkün değildir.

Elektrikli süpürgenin üst kısmını (12) takın ve her iki kilidi (13) duyulur bir şekilde yerine oturana kadar kapatın.

## Islak emme işlemi sırasında ve her ıslak emme işleminden sonra

Bu elektrikli süpürge bir şamandıra (37) ile donatılmıştır. Maksimum dolum yüksekliğine ulaşıldığında emme işlemi durdurulur. Daha sonra hazneyi (3) boşaltın.

Hazne zamanında boşaltılmadığı için elektrikli süpürgeden sıvı sızarsa, elektrikli süpürgeyi derhal kapatın. Elektrikli süpürgenin üst parçasını (12) çıkarın ve tüm parçaların iyice kurumasını bekleyin.

Çalışmanın sonunda, küflenmeyi önlemek için elektrikli süpürgenin üst parçasını (12) ve filtreyi (38) çıkarın ve iyice kurumasını bekleyin.