# Kuiva tolmu imemine

- Veenduge enne kuivimemist, et filter, mahuti ja imitarvikud on kuivad. Niisketel osadel võib tolm ladestuda ja kooriku moodustada.

Soovitatav on kasutada fliisist filtrikotti (20).

## Töötavate elektriliste tööriistade tekitatud tolmu imemine (vt jn J)

- Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määr olema piisav. Järgige vastavaid siseriiklikke eeskirju.

Tolmuimejasse on integreeritud pistikupesa elektriliste tööriistade jaoks (6). Selle pistikupesaga saate ühendada välise elektrilise tööriista. Pange tähele ühendatava elektrilise tööriista maksimaalset lubatud ühendamisvõimsust.

Ühendage elektrilise tööriista imemisotsak ja imivoolik (23) otse või väljaimemisadapteri (27) abil.

Juhis väljaimemisadapteri kasutamiseks: töötamisel elektriliste tööriistadega, mille õhu juurdevool imivoolikusse on väike, tuleb väärõhuava (34) väljaimemisadapteril (27) avada. Seeläbi paraneb imuri ja elektrilise tööriista kogujõudlus. Selleks keerake väärõhuava (34) kohal olevat rõngast kuni maksimaalse avatuseni.

Start-/stopp-automaatikaga saate imurit automaatselt elektrilise tööriistaga sisse ja välja lülitada.

- Start-/stopp-automaatika sisselülitamiseks vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1+.
- Imuri sisselülitamiseks lülitage ühendatud elektriline tööriist sisse. Imur käivitub automaatselt.

- Veenduge elektrilise tööriista sisselülitamise järel, et imur käivitus.

- Imemise lõpetamiseks lülitage elektriline tööriist välja. Start-/stopp-automaatika töötab tolmujääkide eemaldamiseks imivoolikust veel mõned sekundid.
- Imuri väljalülitamiseks vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 0.

## Poolautomaatne filtripuhastus

Hiljemalt siis, kui imemisvõimsus ei ole enam piisav, peaksite filtrit puhastama.

Filtri puhastamise sagedus oleneb tolmu liigist ja kogusest. Korrapärasel rakendamisel säilib maksimaalne jõudlus kauem.

Lülitage imur sisse (töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1).

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks sulgege käega düüsi- või imivoolikuava.

Vajutage poolautomaatse filtripuhastuse nuppu (11) järjest vähemalt 5 korda. Filtrit puhastatakse tugeva õhuvooluga.