# Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 60335‑2‑69.

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto vysavače typicky 75 dB(A). Nejistota K = 2 dB. Hladina hluku může při práci překročit uvedené hodnoty. Noste chrániče sluchu!

Hodnoty vibrací ah (trvalé vibrace), pF (opakované rázy) a nejistota K zjištěné podle EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)