# Suché sání

- Před suchým sáním zajistěte, aby byly filtr, nádoba a sací příslušenství suché. Na vlhkých dílech se může zachycovat prach a může ztvrdnout.

Doporučujeme používat vliesový filtrační vak (20).

## Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického nářadí (viz obrázek J)

- Pokud se výstupní vzduch vrací zpátky do místnosti, musí se v místnosti zajistit dostatečná míra výměny vzduchu. Dodržujte příslušné národní předpisy.

Ve vysavači je integrovaná zásuvka pro elektrické nářadí (6). Do této zásuvky můžete zapojit externí elektrické nářadí. Dodržujte maximální přípustný příkon připojeného elektrického nářadí.

Odsávací hrdlo elektrického nářadí a sací hadici (23) spojte buď přímo, nebo přes odsávací adaptér (27).

Upozornění při používání odsávacího adaptéru: Při pracích s elektrickým nářadím, u kterého do sací hadice proudí malé množství vzduchu, se musí otevřít otvor falešného vzduchu (34) odsávacího adaptéru (27). Díky tomu se zlepší celkový výkon vysavače a elektrického nářadí. Za tímto účelem otočte kroužek nad otvorem falešného vzduchu (34) tak, aby vznikl maximální otvor.

Pomocí automatického zapnutí/vypnutí můžete vysavač automaticky zapnout a vypnout pomocí elektrického nářadí:

- Pro zapnutí automatického zapnutí/vypnutí stiskněte volič druhu provozu (4) do polohy 1+.
- Pro zapnutí vysavače zapněte připojené elektrické nářadí. Vysavač se automaticky zapne.

- Po zapnutí elektrického nářadí se ujistěte, že se vysavač spustil.

- Pro ukončení odsávání vypněte elektrické nářadí. Automatické zapnutí/vypnutí několik sekund dobíhá, aby se odsál zbytek prachu ze sací hadice.
- Pro vypnutí vysavače stiskněte volič druhu provozu (4) do polohy 0.

## Poloautomatické čištění filtru

Nejpozději když u sací výkon není dostatečný, byste měli vyměnit filtr.

Četnost čištění filtru je závislá na druhu prachu a jeho množství. Při pravidelném používání zůstává déle zachovaný maximální sací výkon.

Zapněte vysavač (volič druhu provozu (4) v poloze 1).

Pro optimální účinek čištění uzavřete dlaní otvor hubice nebo sací hadice.

Minimálně 5× za sebou stiskněte tlačítko poloautomatického čištění filtru (11). Filtr se vyčistí silným proudem vzduchu.