# Tehnilised andmed

Märg-/kuivimur | GAS12‑25LS
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nimisisendvõimsus | W | 1200
Sagedus | Hz | 50–60
Mahuti maht (bruto) | l | 25
Netomaht (vedelik) | l | 18
Netomaht (kuiv) | l | 20
Fliisist filtrikoti maht | l | 10
Alarõhk
ImurA) | hPa | 200
Turbiin | hPa | 210
Läbivooluhulk
ImurA) | m³/h l/s | 126 35
Turbiin | m³/h l/s | 234 65
Tolmuklass |  | L
KaalB) | kg | 9,4
Kaitseklass |  | /I
Kaitseaste |  | IPX4

A)

  Mõõdetud imivoolikuga, mille siseläbimõõt on 32 mm ja pikkus 3,1 m

B)

  Ilma toitekaablita

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

## Imuril olev pistikupesa

Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus
‎3 601 JS3 … | Nimipinge | Maksimaalne võimsus | Minimaalne võimsus
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220–240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220–240 V | 2100 W | 100 W

Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist).
Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodutest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.