# Всисување на влажни материи

- Со всисувачот не всисувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворање. Не всисувајте жешка, запалива или експлозивна прав. Не го користете всисувачот во простории каде постои опасност од експлозија. Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.

- Всисувачот не смее да се користи како водена пумпа. Всисувачот е наменет за всисување на мешавини од воздух и вода.

- Всисувачот не смее да се користи без филтер.

Полуавтоматското чистење на филтерот не смее да се активира за време на влажно всисување.

## Пред всисување на влажни материи

Отворете ги затворачите (13) и извадете го горниот дел на всисувачот (12).

Испразнете го садот (3) и извадете ја платнената филтер вреќичка (20).

Исчистете го филтерот (38) и повторно вметнете го во всисувачот.

Проверете дали пловката (37) е чиста. Ако пловката е блокирана, автоматското исклучување на всисувачот кога садот е полн не е можно.

Вметнете го горниот дел на всисувачот (12) и затворете ги затворачите (13), така што ќе слушнете дека се вклопува.

## За време и по секое влажно всисување

Всисувачот е опремен со пловка (37). Откако ќе се постигне максималната висина на полнење, всисувањето ќе се прекине. Потоа, испразнете го садот (3).

Ако истече течност од всисувачот затоа што садот не бил испразнет навреме, веднаш исклучете го всисувачот. Извадете го горниот дел на всисувачот (12) и оставете добро да се исушат сите делови.

На крајот од работата, за да спречите појава на мувла, отстранете ги горниот дел од всисувачот (12) и филтерот (38) и оставете ги добро да се исушат.