# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z da‌nymi na tabliczce znamionowej odku‌rzacza.

- Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania i oczyszczania następujących materiałów:

- Pyły o wartości granicznej narażenia > 1 mg/m3

Z zasady nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Aby zapewnić optymalną moc ssania, należy całkowicie rozwinąć wąż odsysający (23) z górnej części odkurzacza (12).

## Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 1.

Aby włączyć system automatycznego startu/stopu, należy ustawić przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 1+. Odkurzacz można uruchomić automatycznie, jeśli jest on podłączony do elektronarzędzia za pomocą gniazda (6).

Aby wyłączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 0.