# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici usisivača.

- Informišite se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji koji se tiču načina ophodnje sa prašinom opasnom po zdravlje.

Usisivač sme da se koristi za usisavanje sledećih materijala:

- Prašina sa graničnom vrednošću ekspozicije > 1 mg/m3

Usisivač se generalno ne sme koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Da biste omogućili optimalno usisavanje, usisno crevo (23) uvek morate kompletno da odmotate sa gornjeg dela usisivača (12).

## Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje usisivača, prekidač za izbor režima rada (4) pritisnite u položaj 1.

Za uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja pritisnite prekidač za izbor (4) u položaj 1+. Usisivač može da se pokrene automatski, ako je povezan sa električnim alatom preko utičnice (6).

Za isključivanje usisivača, pritisnite prekidač za izbor režima rada (4) u položaj 0.