# Informacion mbi zhurmën/dridhjet

Vlerat e emetimit të zhurmës përcaktohen në përputhje me EN 60335‑2‑69.

Niveli i presionit të zërit të ponderuar me A të thithësit është zakonisht 75 dB(A). Pasiguria K = 2 dB. Niveli i zhurmës gjatë punës mund të tejkalojë vlerat e specifikuara. Vishni mbrojtje për veshët!

Vlerat e dridhjeve ah (dridhjet e vazhdueshme), pF (dridhjet e përsëritura të goditjes) dhe pasiguria K e përcaktuar në përputhje me EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)