# Montaje de la manguera

## Función de aspiración (ver figura E)

Para el montaje, inserte la manguera de aspiración (23) en el alojamiento de mangueras (5) y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Para el desmontaje, gire la manguera de aspiración (23) en el sentido contrario de las agujas del reloj, hasta el tope, y retírela del alojamiento de mangueras.

Indicación: Durante la aspiración se genera una carga electrostática por la fricción del polvo en la manguera y en los accesorios de aspiración, la cual la puede sentir el usuario en forma de una descarga estática (en función de las influencias del medio ambiente y la sensibilidad física).
En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspiración antiestática (accesorio) al aspirar polvo fino y materiales secos.

## Función de soplado (ver figura F)

- El aspirador dispone de una función de soplado. No sople el aire de salida en el espacio libre. Sólo use la función de soplado con una manguera limpia. Los materiales en polvo pueden ser nocivos para la salud.

Para montar la manguera de soplado (24), presione la retención (14) de la cubierta de soplado y abra la cubierta. Enchufe la manguera de soplado (24) sobre el alojamiento de mangueras (25), hasta que los dos botones a presión (26) encajen de forma audible.

Para desmontar la manguera de soplado (24) presione ambos botones a presión (26) hacia dentro y tire de la manguera de soplado. Cierre la cubierta de soplado, de manera que la retención (14) vuelva a encajar.