# Våtsugning

- Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett, brinnande eller explosivt damm. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

- Sugen får inte användas som vattenpump. Sugen är avsedd för uppsugning av luft och vattenblandning.

- Dammsugaren får inte användas utan filter.

Den halvautomatiska filterrengöringen får inte aktiveras under våtsugning.

## Innan våtdammsugning

Öppna förslutningarna (13) och ta av dammsugarens överdel (12).

Töm behållaren (3) och ta bort fleecefilterpåsen (20).

Rengör filtret (38) och sätt in det i dammsugaren igen.

Se till att flottören (37) är ren. Om flottören är blockerad är en automatisk avstängning av dammsugaren inte möjlig när behållaren är full.

Sätt på sugöverdelen (12) och stäng de båda förslutningarna (13) så att de klickar fast.

## Under och efter varje våtdammsugning

Dammsugaren är utrustad med en flottör (37). När den maximala nivån har uppnåtts stoppas dammsugningen. Töm sedan behållaren (3).

Om det skulle läcka ut vätska ur dammsugaren för att behållaren inte har tömts i tid ska du omedelbart stänga av dammsugaren. Ta av dammsugarens överdel (12) och låt alla delar torka ordentligt.

Efter arbetet ska dammsugarens överdel (12) och filter (38) tas av och lufttorkas för att undvika mögelbildning.