# 干式吸尘

- 在干式吸尘前请确保过滤器、容器和吸尘器配件均已充分干燥。潮湿部件上的灰尘可能会粘住和结块。

推荐使用无纺布滤袋(20)。

## 吸除运行中的电动工具的积尘（参见插图J）

- 如果废气回流至室内，必须保证在室内有充足的空气交换率。注意各国有关的法规。

在吸尘器中内置了一个电动工具插座(6)。您可在该插座上连接一个外部的电动工具。注意所连接的电动工具的最大允许连接功率。

将电动工具的抽吸接头与抽吸软管(23)直接连接或通过吸尘适配接头(27)连接。

吸尘适配接头使用提示：在使用抽吸软管内进气量较低的电动工具工作时，吸尘适配接头(27)的渗入空气口(34)必须打开。由此可以改进吸尘器和电动工具的总功率。为此转动渗入空气口(34)上方的环，直到开口打开至最大。

利用自动启停，您可以使吸尘器随电动工具自动接通和关闭：

- 如需自动启停功能，请将运行模式选择开关(4)按到位置1+。
- 如需接通吸尘器，接通所连接的电动工具。此时吸尘器会自动启动。

- 接通电动工具后，确保吸尘器已启动。

- 如需结束吸尘，请关闭电动工具。自动启停功能会延迟运行几秒钟，以吸走吸尘软管内的残余灰尘。
- 如需关闭吸尘器，将运行模式选择开关(4)按到位置0。

## 半自动过滤器清洁

最迟在吸尘功率不足时就应清洁过滤器。

过滤器的清洁频率视粉尘种类和粉尘量而定。定期使用过滤器清洁功能，可以确保机器的最大吸尘功率。

接通吸尘器（将运行模式选择开关(4)调至1）。

为了实现理想的清洁作用，用手掌封住吸嘴或抽吸软管开口。

连续按压半自动过滤器清洁按钮(11)至少5次。通过强气流清洁过滤器。