# Schlauch montieren

## Saugfunktion (siehe Bild E)

Zum Montieren stecken Sie den Saugschlauch (23) in die Schlauchaufnahme (5) und drehen ihn bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

Zum Demontieren drehen Sie den Saugschlauch (23) bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und und ziehen ihn aus der Schlauchaufnahme.

Hinweis: Beim Saugen entsteht durch die Reibung des Staubs im Saugschlauch und -zubehör eine elektrostatische Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entladung spüren kann (abhängig von Umwelteinflüssen und körperlichem Empfinden).
Generell empfiehlt Bosch, einen antistatischen Saugschlauch (Zubehör) beim Saugen von Feinstäuben und trockenen Materialien zu verwenden.

## Ausblasfunktion (siehe Bild F)

- Der Sauger verfügt über eine Ausblasfunktion. Blasen Sie die Abluft nicht in den freien Raum. Verwenden Sie die Ausblasfunktion nur mit einem sauberen Schlauch. Stäube können gesundheitsgefährdend sein.

Zum Montieren des Ausblasschlauchs (24) drücken Sie die Arretierung (14) der Abluft-Abdeckung und öffnen die Abdeckung. Stecken Sie den Ausblasschlauch (24) auf die Schlauchaufnahme (25), bis die beiden Druckknöpfe (26) hörbar einrasten.

Zum Demontieren des Ausblasschlauchs (24) drücken Sie beide Druckknöpfe (26) nach innen und ziehen den Ausblasschlauch ab. Schließen Sie die Abluft-Abdeckung, sodass die Arretierung (14) wieder einrastet.