# Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | GAS12‑25LS
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Moc nominalna | W | 1200
Częstotliwość | Hz | 50–60
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 25
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 18
Pojemność netto (odpady suche) | l | 20
Pojemność włókninowego worka filtracyjnego | l | 10
Podciśnienie
odkurzaczA) | hPa | 200
turbina | hPa | 210
Przepływ powietrza
odkurzaczA) | m³/h l/s | 126 35
turbina | m³/h l/s | 234 65
Klasa ochrony przeciwpyłowej |  | L
WagaB) | kg | 9,4
Klasa ochrony |  | /I
Stopień ochrony |  | IPX4

A)

  Pomiar z zastosowaniem węża o średnicy wewnętrznej 32 mm i długości 3,1 m

B)

  Bez przewodu sieciowego

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

## Gniazdo na odkurzaczu

Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia
‎3 601 JS3 … | Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170 ‎/… 1L0 | 220–240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220–240 V | 2100 W | 100 W

Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.