# Aspirare uscată

- Înainte de a începe aspirarea uscată, asigure-te că filtrul, rezervorul şi accesoriile de aspirare sunt uscate. Praful se poate depune pe piesele umede şi poate forma cruste pe acestea.

Este recomandată utilizarea unui sac de filtrare din pâslă (20).

## Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcţionării acestora (consultă imaginea J)

- Încăperea trebuie să fie aerisită cu regularitate în cazul în care aerul uzat este recirculat în interiorul acesteia. Respectaţi reglementările naţionale corespunzătoare.

În aspirator este integrată o priză pentru scule electrice (6). La această priză poţi conecta o sculă electrică externă. Ţine cont de puterea racordată maximă admisă a sculei electrice conectate.

Conectează racordul de aspirare al sculei electrice şi furtunul de aspirare (23) fie direct, fie prin intermediul adaptorului pentru aspirare (27).

Observaţie referitoare la utilizarea adaptorului pentru aspirare: În cazul lucrului cu scule electrice cu o admisie mică a aerului în furtunul de aspirare, trebuie deschis orificiul suplimentar de admisie a aerului (34) de la adaptorul pentru aspirare (27). Astfel se va îmbunătăţi puterea totală a aspiratorului şi a sculei electrice. În acest scop, roteşte inelul de deasupra orificiului suplimentar de admisie a aerului (34) până când orificiul se deschide complet.

Datorită sistemului de pornire/oprire automată, aspiratorul poate fi pornit şi oprit automat direct de la scula electrică:

- Pentru activarea sistemului de pornire/oprire automată, apasă selectorul modului de funcţionare (4) în poziţia 1+.
- Pentru pornirea aspiratorului, porneşte scula electrică conectată. Aspiratorul porneşte automat.

- După conectarea sculei electrice, asigură-te că aspiratorul a fost pornit.

- Pentru oprirea funcţiei de aspirare, opreşte scula electrică. Sistemul de pornire/oprire automată rămâne în funcţiune timp de încă câteva secunde, pentru a aspira praful rezidual din furtunul de aspirare.
- Pentru oprirea aspiratorului, apasă selectorul modului de funcţionare (4) în poziţia 0.

## Curăţarea semiautomată a filtrului

Filtrul trebuie curăţat cel târziu când puterea de aspirare nu mai este suficientă.

Frecvenţa de curăţare a filtrului depinde de tipul şi cantitatea de praf aspirat. În cazul activării cu regularitate a funcţiei, capacitatea de aspirare se menţine la nivel maxim pentru un timp mai îndelungat.

Porneşte aspiratorul (adu selectorul modului de funcţionare (4) în poziţia 1).

Pentru un efect de curăţare optim, acoperă cu palma orificiul duzei sau orificiul furtunului de aspirare.

Apasă butonul pentru curăţarea semiautomată a filtrului (11) de cel puţin 5 ori succesiv. Filtrul este curăţat cu ajutorul unui flux puternic de aer.