# Hortumun monte edilmesi

## Emme fonksiyonu (bkz. resim E)

Montaj için emme hortumunu (23) hortum yuvasına (5) takın ve saat yönünde sonuna kadar çevirin.

Sökmek için emme hortumunu (23) saat yönünün tersine sonuna kadar çevirin ve hortum yuvasından çıkarın.

Not: Emme işlemi esnasında emme hortumu ve aksesuar içindeki tozun sürtünmesi nedeniyle elektro statik yüklenme olur ve bunu kullanıcı statik deşarj olarak algılayabilir (çevre koşullarına ve bedensel hassasiyete bağlı olarak).
İnce tozların ve kuru malzemenin emilmesinde Bosch genel olarak antistatik bir emme hortumunun (aksesuar) kullanılmasını tavsiye eder.

## Üfleme fonksiyonu (bkz. resim F)

- Bu elektrikli süpürgenin üfleme fonksiyonu vardır. Atık havayı mekan içine üfletmeyin. Üfleme fonksiyonunu sadece temiz bir hortumla kullanın. Tozlar sağlığa zararlı olabilir.

Hava tahliye hortumunu (24) takmak için hava tahliye kapağının kilidini (14) bastırın ve kapağı açın. Hava tahliye hortumunu (24), iki düğme (26) duyulabilir şekilde yerine oturana kadar hortum yuvasına (25) takın.

Hava tahliye hortumunu (24) sökmek için her iki düğmeyi (26) içe doğru bastırın ve hava tahliye hortumunu çekin. Hava çıkışı kapağını kapatın, böylece kilit (14) tekrar yerine oturur.