# Våtsuging

- Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

- Sugeren må ikke brukes som vannpumpe. Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.

- Støvsugeren må ikke brukes uten filter.

Den halvautomatiske filterrengjøringen må ikke utløses under våtsuging.

## Før våtsuging

Åpne lukkemekanismene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).

Tøm beholderen (3), og fjern fleecefilterposen (20).

Rengjør filteret (38), og sett det i sugeren igjen.

Sørg for at flottøren (37) er ren. Hvis flottøren er blokkert, er det ikke mulig å slå av støvsugeren automatisk når beholderen er full.

Monter støvsugeroverdelen (12), og lukk begge låsene (13) slik at du hører at de klikker på plass.

## Under og etter hver våtsuging

Støvsugeren er utstyrt med en flottør (37). Sugingen stoppes når maksimal påfyllingshøyde er nådd. Tøm deretter beholderen (3).

Hvis det kommer væske ut av støvsugeren fordi beholderen ikke ble tømt i tide, må du slå av støvsugeren umiddelbart. Fjern støvsugeroverdelen (12), og la alle delene tørke grundig.

Etter at arbeidet er avsluttet, tar du av støsvugeroverdelen (12) og filteret (38) og lar disse tørke, slik at du unngår muggdannelse.