# Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding G)

De zuigslang (23) is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter (27), gebogen zuigmond (28)) kunnen worden aangesloten.

## Zuigmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond (28) op de zuigslang (23) tot de beide drukknoppen (26) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuigmond, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebogen zuigmond (28).
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (26) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

## Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter (27) op de zuigslang (23) tot de beide drukknoppen (26) van de zuigslang hoorbaar vergrendelen.
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (26) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.