# Cara penggunaan

- Perhatikan tegangan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe alat pengisap.

- Carilah informasi tentang peraturan/hukum yang berlaku mengenai penanganan debu berbahaya di negara Anda.

Alat pengisap diperbolehkan untuk mengisap material berikut ini:

- Debu dengan nilai batas eksposisi > 1 mg/m3

Alat pengisap tidak boleh digunakan di ruangan yang rentan terjadi ledakan.

Untuk memastikan kinerja alat pengisap yang optimal, slang isap (23) harus selalu dipasang dengan benar pada bagian atas alat pengisap (12).

## Menghidupkan/mematikan

Untuk menghidupkan alat pengisap, tekan tombol selektor mode pengoperasian (4) ke posisi 1.

Untuk mengaktifkan sistem start/stop otomatis, tekan tombol selektor mode pengoperasian (4) ke posisi 1+. Alat pengisap dapat dihidupkan secara otomatis jika terhubung ke perkakas listrik melalui stopkontak (6).

Untuk mematikan alat pengisap, tekan tombol selektor mode pengoperasian (4) ke posisi 0.