# Oтстраняване на повреди

- Ако се появи повреда (напр. пробив на филтъра), прахосмукачката трябва веднага да се изключи. Преди повторно включване повредата трябва да бъде отстранена.

Проблем | Причина | Помощ
--- | --- | ---
Турбината на прахосмукачката не стартира. | Няма захранване с енергия | Проверете захранващия кабел, щепсела и контакта.
Избирачът на работни режими (4) е на 1+. | Поставете избирача на работни режими (4) на 1, респ. включете свързания към контакта (6) електроинструмент.
Турбината на прахосмукачката не се включва отново след изпразване на контейнера. | Нулиране нужно | Изключете прахосмукачката и изчакайте 5 секунди, след това отново включете.
Силата на засмукване отслабва. | Контейнерът (3) или торбата с филтър от флис (20) са пълни | Изпразнете контейнера, респ. торбата с филтър от флис.
Дюза, тръба за смучене (29) или шланг на прахосмукачката (23) запушени | Отстранете запушванията
Филтър (38) замърсне или дефектен | Извършете полуавтоматично почистване на филтъра, почистете или сменете филтъра
Филтърът (38) не е застопорен в държача за филтъра (35) | Фиксирайте правилно филтъра
Горната част на прахосмукачката (12) не е правилно поставена | Поставете правилно горната част на прахосмукачката и затворете скобите (13)
Излизане на прах при сухо смучене | Филтърът (38) е грешно поставен | Проверете правилния монтаж на филтъра
Филтърът (38) е дефектен | Заменете филтъра
Излизане на вода при мокро смучене | Поплавъкът (37) е блокирал | Избърсвайте кошницата на поплавъка с влажна кърпа, почиствайте поплавъка с леко раздрусване на прахосмукачката При тежки замърсявания на поплавъка и кошницата на поплавъка се обръщайте към оторизиран клиентски сервиз на Bosch.
Полуавтоматичното почистване на филтъра не работи. |  | Блокирайте входа за въздух и натиснете повече от 5× бутона за полуавтоматично почистване на филтъра (11) Ако и след това почистването на филтъра не работи, се обърнете към оторизирана клиентска служба на Bosch.