# Informacije o buci/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 60335‑2‑69.

Pod A klasifikovan nivo zvučnog pritiska usisivača tipično iznosi 75 dB(A). Nesigurnost K = 2 dB. Nivo buke prilikom rada može da prekorači navedene vrednosti. Nosite zaštitu za sluh!

Vrednosti vibracije ah (kontinuirane vibracije), pF (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)