# การแก้ไขความผิดปกติ

- หากเกิดความผิดปกติ (เช่น ชุดกรองแตกหัก) จำเป็นต้องปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นทันที ความผิดปกติต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเริ่มใช้งานอีกครั้ง

ปัญหา | สาเหตุ | มาตรการแก้ไข
--- | --- | ---
เทอร์ไบน์ดูดไม่เริ่มทำงาน | ไม่มีการจ่ายพลังงาน | ตรวจสอบสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ และเต้าเสียบ
สวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (4) อยู่ที่ 1+ | ปรับสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน (4) ไปยังตำแหน่ง 1 หรือเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อผ่านเต้าเสียบ (6)
เทอร์ไบน์ดูดไม่เริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากถ่ายถังบรรจุแล้ว | จำเป็นต้องรีเซ็ต | ปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นและรอ 5 นาที จากนั้นเปิดใช้งานอีกครั้ง
พลังดูดลดลง | ถังบรรจุ (3) หรือถุงกรองผ้าฟลีซ (20) เต็ม | ถ่ายฝุ่นออกจากถังหรือถุงกรองผ้าฟลีซ
หัวดูด ท่อดูดแข็ง (29) หรือท่อดูด (23) เกิดการอุดตัน | ขจัดสิ่งอุดตันออก
ตัวกรอง (38) สกปรกหรือชำรุด | เรียกใช้ระบบทำความสะอาดกึ่งอัตโนมัติ และทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรอง
ตัวกรอง (38) ไม่ล็อคเข้าในจุดยึดตัวกรอง (35) | ล็อคตัวกรองให้เข้าที่อย่างถูกต้อง
ส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ไม่สวมเข้าในตำแหน่งที่ถูกต้อง | สวมส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่นให้ถูกต้อง แล้วล็อคด้วยตัวล็อค (13)
ฝุ่นเล็ดลอดออกมาขณะดูดฝุ่นแห้ง | ใส่ตัวกรอง (38) ไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวกรองอย่างถูกต้อง
ตัวกรอง (38) ชำรุด | เปลี่ยนตัวกรอง
น้ำรั่วไหลออกมาขณะดูดฝุ่นเปียก | ลูกลอย (37) เกิดการอุดตัน | เช็ดโครงลูกลอยด้วยผ้าเปียกหมาด, ทำความสะอาดลูกลอยโดยการเขย่าเครื่องดูดฝุ่นเล็กน้อย หากลูกลอยและโครงลูกลอยมีสิ่งเจือปนมาก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Bosch
ระบบทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติไม่ทำงาน |  | กั้นทางลมเข้าไว้ แล้วกดปุ่มระบบทำความสะอาดตัวกรองกึ่งอัตโนมัติ (11) ให้มากกว่า 5 ครั้ง หากระบบทำความสะอาดตัวกรองยังคงไม่ทำงานหลังจากนั้น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Bosch