# الشفط الجاف

- قبل الشفط الجاف، تأكد من جفاف الفلتر والوعاء وتابع الشفط. يمكن أن يتراكم الغبار على الأجزاء الرطبة ويتصلب.

يوصى باستخدام كيس فلتر قماشي (20).

## شفط الغبار المتساقط من العدة الكهربائية المشغلة (انظر الصورة J)

- يجب أن يكون معدل تغيير الهواء كافيًا في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة. تراعى التعليمات المحلية المعنية.

يوجد بالشافطة مقبس كهربائي مدمج للعدد الكهربائية (6). يمكنك توصيل عدة كهربائية خارجية في هذا المقبس الكهربائي. تراعی قدرة التوصيل القصوی المسموحة بالعدة الكهربائية الموصلة.

قم بتوصيل فوهات شفط العدة الكهربائية وخرطوم الشفط (23) إما مباشرة أو عبر مهايئ شفط (27).

ملحوظة عند استخدام مهايئ شفط: عند العمل باستخدام عدد كهربائية ذات دفق منخفض للهواء في خرطوم الشفط يجب أن يتم فتح فوهة الهواء الزائف (34) لمهايئ الشفط (27). وبذلك يتم تحسين القدرة الإجمالية للشافطة والعدة الكهربائية. أدر لهذا الغرض الحلقة الموجودة فوق فوهة الهواء الزائف (34) حتى يتم الوصول إلى أقصى وضع فتح.

يمكنك باستخدام آلية التشغيل/الإيقاف تشغيل الشافطة وإطفاؤها أوتوماتيكيًا مع العدة الكهربائية:

- لغرض تشغيل آلية التشغيل/الإيقاف اضغط مفتاح اختيار نوع التشغيل (4) إلى الوضع ‎1+‎.
- لغرض تشغيل الشافطة قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصلة. تبدأ الشافطة في العمل أوتوماتيكيًا.

- تأكد بعد تشغيل العدة الكهربائية من تشغيل الشافطة.

- لغرض إنهاء عمل الشافطة قم بإيقاف العدة الكهربائية. تستمر آلية التشغيل/الإيقاف لبضع ثوانٍ لشفط الغبار المتبقي من خرطوم الشفط.
- لغرض إطفاء اضغط مفتاح اختيار نوع التشغيل (4) إلى الوضع 0.

## وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية

على أقصى تقدير عندما لا تصبح قدرة الشفط كافية، يجب عليك تنظيف الفلتر.

يرتبط تكرار عملية تنظيف الفلتر بنوع وكمية الغبار. تتم المحافظة على كمية الاستخراج القصوى لفترة أطول عند تطبيق عملية التنظيف بشكل منتظم.

قم بتشغيل الشافطة (مفتاح اختيار نوع التشغيل (4) في الوضع 1).

للحصول على أفضل تأثير تنظيف، أغلق فتحة الفوهة أو خرطوم الشفط بكفّ يدك.

اضغط على زر وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية (11) 5 مرات متتالية على الأقل. يتم تنظيف الفلتر عن طريق تدفق هواء قوي.