# 吸尘器相关安全规章

请阅读所有的安全规章和指示。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和／或严重伤害。

应将所有安全规章和指示保存到将来。

- 儿童和身体、感官或精神上有缺陷或缺乏经验与知识的人员不得使用本吸尘器。否则会有误操作和人身伤害的危险。

- 请监督好儿童。以确保儿童不使用吸尘器玩耍。

- 遵守待抽吸物质的所有安全规定。

- 切勿抽吸榉木屑或橡木屑、矿物性粉尘或石棉。这些物质可能致癌。

警告！

只有当您充分了解有关吸尘器使用、待抽吸的材料及其安全处理的情况下，才能使用吸尘器。详细的指导可以减少误操作及人身伤害。

警告！

本吸尘器适用于抽吸干燥物质，在采取相应措施的情况下也可以抽吸液体。液体渗入会增加触电风险。

- 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

警告！

电源插座仅可用于使用说明中规定的用途。

警告！

一旦有泡沫或水溢出，请立即关闭吸尘器并清空。否则可能会损坏吸尘器。

- 注意！本吸尘器只能在室内保存。

- 注意！定期清洁浮标并检查是否受损。否则可能会影响功能。

- 如果在潮湿环境下操作吸尘器是不可避免的，应使用故障电流保护开关。使用故障电流保护开关可减小电击危险。

- 每次使用前都要检查吸尘器、电源线和插头。一旦发现损坏，请勿使用吸尘器。请勿自行打开吸尘器，只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。吸尘器，电线和插头如果损坏了会提高触电的危险。

- 切勿碾压或挤压电源线。切勿拉扯电源线以将插头从电源插座上拔下或移动吸尘器。损坏的电线会提高用户触电的危险。

- 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

- 要确保工作场所通风良好。

- 吸尘器只能由具有相应资质的专业人员用原厂配件进行维修。如此才能确保吸尘器的安全性能。

警告！

吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。

- 调试前，检查集尘软管的状态是否正常。同时将集尘软管安装到集尘器上，以防粉尘意外溢出。否则您可能会吸入粉尘。

- 不要将集尘器作为坐具使用。这样会损坏吸尘器。

- 请小心地使用电源线和集尘软管。因为上述机件可能危及他人。

- 清洁吸尘器时，不可以把水柱直接瞄准吸尘器。雨水或湿气进入吸尘器上部件会增加电击风险。

- 将吸尘器与正常接地的电网连接。电源插座和延长线必须带有功能完好的安全引线。

- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，切断电源。

- 人员离开现场时，请将电源关断。

- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。

- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。

- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。

- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。