# Tekniske data

Våt- og tørrstøvsuger | GAS12‑25LS
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Opptatt effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Beholdervolum (brutto) | l | 25
Nettovolum (væske) | l | 18
Nettovolum (tørt) | l | 20
Volum for fleecefilterpose | l | 10
Undertrykk
StøvsugerA) | hPa | 200
Turbin | hPa | 210
Gjennomstrømningsmengde
StøvsugerA) | m³/h l/s | 126 35
Turbin | m³/h l/s | 234 65
Støvklasse |  | L
VektB) | kg | 9,4
Beskyttelsesklasse |  | /I
Kapslingsgrad |  | IPX4

A)

  målt med en sugeslange med en indre diameter på 32 mm og en lengde på 3,1 m

B)

  Uten strømkabel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

## Stikkontakt på støvsugeren

Tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy
‎3 601 JS3 … | Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.