# Eliminazione delle anomalie

- Qualora si presenti un’anomalia (ad es., rottura del filtro), spegnere immediatamente l’aspiratore. Prima di rimetterlo in funzione, occorre risolvere l’anomalia.

Problema | Causa | Rimedio
--- | --- | ---
La turbina di aspirazione non si avvia. | Alimentazione elettrica assente | Controllare cavo di alimentazione, spina di rete, fusibile e presa di corrente.
Selettore di modalità (4) in posizione 1+. | Portare il selettore di modalità (4) su 1 o accendere l’elettroutensile collegato alla presa di corrente (6).
La turbina di aspirazione non si riavvia dopo lo svuotamento del serbatoio. | È necessario un reset | Spegnere l’aspiratore e attendere 5 s, quindi riaccenderlo.
La potenza di aspirazione diminuisce. | Serbatoio (3) o sacchetto filtro in tessuto non tessuto (20) pieni | Svuotare il serbatoio e/o il sacchetto filtro in tessuto non tessuto.
Bocchetta, tubo di aspirazione (29) o tubo flessibile di aspirazione (23) ostruiti | Rimuovere le ostruzioni
Filtro (38) sporco o difettoso | Eseguire una pulizia del filtro semiautomatica, pulire o sostituire il filtro
Filtro (38) non innestato nel portafiltro (35) | Innestare correttamente il filtro
Parte superiore dell’aspiratore (12) posizionata non correttamente | Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore e richiudere le chiusure (13)
Fuoriuscita di polvere durante l’aspirazione a secco | Filtro (38) inserito in modo errato | Verificare che il filtro sia montato correttamente
Filtro (38) difettoso | Sostituire il filtro
Fuoriuscita d’acqua durante l’aspirazione a umido | Galleggiante (37) bloccato | Tergere il bicchiere del galleggiante con un panno inumidito, pulire il galleggiante scuotendo leggermente l’aspiratore In caso di forti impurità sul galleggiante e sul bicchiere del galleggiante, contattare un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.
La pulizia del filtro semiautomatica non funziona. |  | Ostruire l’ingresso dell’aria e premere per più di 5 volte il tasto per la pulizia del filtro semiautomatica (11) Se il sistema di pulizia filtro continua a non funzionare, contattare un Centro Assistenza Clienti Bosch autorizzato.