# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

- Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

- Podczas czynności konserwacyjnych oraz czyszczenia odkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.

Obudowę należy od czasu do czasu oczyścić wilgotną szmatką.

- Nie wolno czyścić odkurzacza przy pomocy sprężonego powietrza. Filtr lub inne komponenty mogą w ten sposób ulec uszkodzeniu.

Co najmniej raz w roku producent lub wykwalifikowana osoba musi przeprowadzić kontrolę techniczną odkurzacza (np. sprawdzenie filtrów pod kątem uszkodzeń, sprawdzenie szczelności odkurzacza oraz sprawdzenie prawidłowego działania systemu sterowania).

##

- Wszystkie części, które miały kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia, należy traktować jako zanieczyszczone.
- Odkurzyć, wytrzeć lub zabezpieczyć zewnętrzne części odkurzacza przed wyniesieniem go ze strefy, w której znajdują się substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia.
- Wykonać czyszczenie, demontaż i konserwację odkurzacza tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tych czynności jest możliwe bez stwarzania zagrożenia dla użytkownika oraz innych osób. Podczas konserwacji i czyszczenia należy stosować środki ochrony indywidualnej. Prace należy wykonać w pomieszczeniu, w którym zapewniona jest dobra wentylacja.
- Przed przystąpieniem do demontażu należy najpierw oczyścić zewnętrzne powierzchnie odkurzacza.
- Wszystkie części odkurzacza, których nie można w zadowalającym stopniu oczyścić, należy zutylizować, wkładając je wcześniej do szczelnych worków. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji tego rodzaju odpadów.
- Po zakończeniu prac należy oczyścić miejsce, w którym prowadzona była konserwacja.

##

Zbiornik (3) należy od czasu do czasu oczyścić, używając do tego celu dostępnych w handlu (niezawierających cząstek ściernych) środków myjących, a następnie pozostawić do osuszenia.

##

Moc ssania jest zależna od stanu filtra. Dlatego należy regularnie czyścić filtr (38).

Natychmiast wymienić uszkodzony filtr.

- Uruchomić półautomatyczne oczyszczanie filtra, a następnie wyłączyć odkurzacz.
- Otworzyć zatrzaski (13) i zdjąć górną część odkurzacza (12).
- Przesunąć rączkę (36) uchwytu filtra (35) do dołu ➊ i wyjąć uchwyt filtra (35) ➋.
- Wyjąć filtr (38) z uchwytu filtra (35) ➌.
- Wytrząsnąć filtr (38) nad odpowiednim pojemnikiem na odpady. Zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić lamelek filtra.
  W przypadku silnego zanieczyszczenia należy oczyścić lamelki filtra pod wodą, używając miękkiej szczotki. Następnie należy dobrze osuszyć filtr.
- Jeśli filtr (38) jest uszkodzony, należy go wymienić.
- Włoży czysty i suchy filtr (38) w uchwyt filtra (35) ➍.
- Umieścić uchwyt filtra (35) w górnej części odkurzacza ➎ i przesunąć rączkę (36) uchwytu filtra (35) z powrotem do góry ➏ aż do zablokowania.
- Sprawdzić, czy filtr (38) i uchwyt filtra (35) są prawidłowo i mocno osadzone.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza (12) i zamknąć oba zatrzaski (13) aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia sygnalizującego zablokowanie.

##

- Opróżnić i oczyścić zbiornik (3). Aby zapobiec powstawaniu pleśni, należy dbać o to, aby filtr (38) oraz wnętrze odkurzacza były zawsze suche.
- Owinąć wąż odsysający (23) wraz z dyszą wygiętą (28) wokół górnej części odkurzacza, umieszczając go w uchwytach (7).
- Włożyć osprzęt do odkurzacza w przewidziane do tego celu uchwyty: adapter do odsysania pyłu (27) i rury (29) w uchwyty (17), dyszę do fug (30) w uchwyt (16), dyszę do podłóg (31) w uchwyt (18).
- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytu (16) dyszy do fug.
- Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie za uchwyt transportowy (8).
- Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.
- W celu zablokowania rolki prowadzącej (1) należy nacisnąć hamulec rolki prowadzącej (2).